**POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ – POROVNÁNÍ CEN**

**Bytové družstvo Rotavská, majitel 10 domů, celkem 270 bytů a celkem 650 oken, poptává cenovou nabídku pro servis oken, včetně vyčleněného koordinátora prací za účelem porovnání cen. Přesné počty, typy a rozměry oken jsou na jednotlivých pozicích kompletní části (okna 1-6). Předpokládaný termín květen, červen 2022. Prohlídka možná po domluvě. Termín odevzdání 30. 4. 2022**

**Zájemci vyplní zjednodušenou část - nabídkovou cenu za 1bm bez DPH v rozsahu:**

A) Sazba kompletní opravy nátěru povrchové úpravy profilů rám a křídel (dle postupu prací níže), včetně seřízení a promazání - XXX,- Kč / 1bm, bez DPH

B) Sazba z jednodušené opravy nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel (dle postupu prací  
níže), včetně seřízení a promazání - XXX,- Kč / 1bm, bez DPH

**REFERENCE TŘÍ OBDOBNÝCH ZAKÁZEK VČETNĚ KONTAKTŮ:**



**Vážní zájemci mohou vyplnit kompletní cenovou nabídku:**

Cenová nabídka jednotlivých typů oken, které se opakují na jednotlivých deseti domech:

**1. Okno trojkřídlové – dvě křídla otevíravé a spodní díl pevný o rozměru 1380 x 1930 mm (celkem 200 oken)**  
A) Kompletní oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací níže  
( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 1A je XXX,-Kč + 15% DPH  
B) Zjednodušená oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací  
níže ( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 1B je XXX,-Kč + 15% DPH  
C) Vyčištění a ošetření venkovní strany rámů a křídel přípravkem Holz – Reiniger –  
čistící prostředek na bázi vyššího alkoholu a ošetření přípravkem Holzpflege Balsam –  
ošetřující prostředek ředitelný vodou, seřízení a promazání kování, kontrola přiznaných  
spojů  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 1C je XXX,-Kč + 15% DPH

**2. Okno dvojkřídlové – dvě křídla otevíravé o rozměru 1960 x 1200 mm (celkem 90 oken)**  
A) Kompletní oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací níže  
( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 2A je XXX,-Kč + 15% DPH  
B) Zjednodušená oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací  
níže ( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 2B je XXX,-Kč + 15% DPH  
C) Vyčištění a ošetření venkovní strany rámů a křídel přípravkem Holz – Reiniger –  
čistící prostředek na bázi vyššího alkoholu a ošetření přípravkem Holzpflege Balsam –  
ošetřující prostředek ředitelný vodou, seřízení a promazání kování, kontrola přiznaných  
spojů  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 2C je XXX,-Kč + 15% DPH

**3. Okno jednokřídlové –otevíravé o rozměru 960 x 2270 mm (celkem 60 oken)**  
A) Kompletní oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací níže  
( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 3A je XXX-Kč + 15% DPH  
B) Zjednodušená oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací  
níže ( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 3B je XXX-Kč + 15% DPH  
C) Vyčištění a ošetření venkovní strany rámů a křídel přípravkem Holz – Reiniger –  
čistící prostředek na bázi vyššího alkoholu a ošetření přípravkem Holzpflege Balsam –  
ošetřující prostředek ředitelný vodou, seřízení a promazání kování, kontrola přiznaných  
spojů  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 3C je XXX,-Kč + 15% DPH

**4. Okno dvojkřídlové – dvě křídla otevíravé o rozměru 2210 x 2260 mm (celkem 20 oken)**  
A) Kompletní oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací níže  
( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 4A je XXX,-Kč + 15% DPH

B) Zjednodušená oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací  
níže ( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 4B je XXX,-Kč + 15% DPH  
C) Vyčištění a ošetření venkovní strany rámů a křídel přípravkem Holz – Reiniger –  
čistící prostředek na bázi vyššího alkoholu a ošetření přípravkem Holzpflege Balsam –  
ošetřující prostředek ředitelný vodou, seřízení a promazání kování, kontrola přiznaných  
spojů  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 4C je XXX,-Kč + 15% DPH

**5. Okno dvojkřídlové – dvě křídla otevíravé o rozměru 1460 x 2260 mm (celkem 100 oken)**  
A) Kompletní oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací níže  
( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 5A je XXX,-Kč + 15% DPH  
B) Zjednodušená oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací  
níže ( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 5B je XXX,-Kč + 15% DPH  
C) Vyčištění a ošetření venkovní strany rámů a křídel přípravkem Holz – Reiniger –  
čistící prostředek na bázi vyššího alkoholu a ošetření přípravkem Holzpflege Balsam –  
ošetřující prostředek ředitelný vodou, seřízení a promazání kování, kontrola přiznaných  
spojů  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 5C je XXX,-Kč + 15% DPH

**6. Okno dvojkřídlové – horní křídlo otevíravé a spodní díl pevný o rozměru 960 x 1950 mm (celkem 120 oken)**  
A) Kompletní oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací níže  
( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 6A je XXX,-Kč + 15% DPH  
B) Zjednodušená oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací  
níže ( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 6B je XXX,-Kč + 15% DPH  
C) Vyčištění a ošetření venkovní strany rámů a křídel přípravkem Holz – Reiniger –  
čistící prostředek na bázi vyššího alkoholu a ošetření přípravkem Holzpflege Balsam –

ošetřující prostředek ředitelný vodou, seřízení a promazání kování, kontrola přiznaných  
spojů  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 6C je XXX,-Kč + 15% DPH

**7. Okno jednokřídlové – pevné o rozměru 1390 x 440 mm (celkem 60 oken)**  
A) Kompletní oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací níže  
( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 7A je XXX,-Kč + 15% DPH  
B) Zjednodušená oprava nátěru povrchové úpravy profilů rámů a křídel dle postupu prací  
níže ( sazba XXX,-Kč / 1bm profilu)  
Seřízení a promazání celoobvodového kování  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 7B je XXX,-Kč + 15% DPH  
C) Vyčištění a ošetření venkovní strany rámů a křídel přípravkem Holz – Reiniger –  
čistící prostředek na bázi vyššího alkoholu a ošetření přípravkem Holzpflege Balsam –  
ošetřující prostředek ředitelný vodou, seřízení a promazání kování, kontrola přiznaných  
spojů  
cena prací XXX,-Kč bez DPH  
celkem cena prací za položku číslo 7C je XXX,-Kč + 15% DPH

**Postup prací kompletní oprava povrchové úpravy (A) :**  
- Nedržící nátěry odstraníme broušením  
- Zbytky nátěru odstraníme pomocí nitroředidla a speciální škrabky  
- Přebrousíme holé dřevo ( šedé skvrny )  
- Provedeme bezbarvou impregnaci v 1 vrstvě  
- Nátěr základního nátěru ve 2 až 3 vrstvách  
- Vyplnění přiznaných spojů  
- Natřeme bezbarvý plnič pórů  
- Natřeme ve 6 až 9 vrstvách vrchní lak  
Pro renovační práce používáme výhradně produkty firmy REMMERS. Podrobný technologický postup renovace oken předložíme na vyžádání. Jsme připraveni k jakékoliv konzultaci ohledně způsobu provedení, vysvětlení technologie, konkrétní realizace u Vás. Záruka na provedené práce je 36 měsíců.

**Postup prací zjednodušené opravy povrchové úpravy (B):**  
- stávající povrchovou úpravu zdrsníme obroušením brusnou houbou o zrnitosti 180  
- setřeme vlhkým hadrem zbytky prachu  
- Vyplnění přiznaných spojů  
- Natřeme bezbarvý plnič pór  
- Natřeme v 3 až 4 vrstvách vrchní lak  
Pro renovační práce používáme výhradně produkty firmy REMMERS. Podrobný technologický postup renovace oken předložíme na vyžádání. Jsme připraveni k jakékoliv konzultaci ohledně způsobu provedení, vysvětlení technologie, konkrétní realizace u Vás. Záruka na provedené práce je 36 měsíců.